**Prestandadeklaration**

No. DoP-SMEPLA-001-SVE

1. Produktens unika identifikationskod:

**R3-2000, R3-3000, R3-4200, R3-5000, R3-6000, R3-8000, R3-10000, R3-12000, R3-14000**

2. Typ-, parti-, eller serienummer eller annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten enligt artikel 11(4):

**Smeplast Slamavskiljare 2 m**3 **/ 3,5 m3 / 4,2 m3 / 5 m3 / 6 m**3 **/ 8 m2 / 10 m3 / 8 m3 / 10 m3 / 12 m3 / 14 m3**

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

**Prefabricerad slamavskiljare för primär behandling av vatten från hushållsavlopp.**

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11(5):

**Smeplast AB, Vägmästarvägen 4, 635 02 Eskilstuna, Sverige.**

5. I tillämpliga fall, namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som specificeras i artikel 12(2):

**Ej tillämpligt.**

6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

**System 3**

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har utfört Initial Typprovning P105588, P202069 samt sammanställning enligt 0402-CPR-SC0161-17**

8. Angivna prestanda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Egenskap** | **Prestanda** | **Harmoniserad standard** |
| Våtvolum (m3) | 2/3,5/4,2/5/6/8/10//12/14 | EN 12566-1:2000 /A1:2003 |
| Avskiljningsförmåga (gram) | 1,4 (medelvärde av 5 test) | EN 12566-1:2000 /A1:2003 |
| Material | GRP (Glasfiberarmerad Polyester) | EN 12566-1:2000 /A1:2003 |
| Vattentäthet | Godkänd | EN 12566-1:2000 /A1:2003 |
| Materialegenskaber | Godkänd | EN 12566-1:2000 /A1:2003 |
| Hållfasthet (vacuumtest) | Godkänd | EN 12566-1:2000 /A1:2003 |

9. Prestandan för produkten angiven i punkt 1 överensstämmer med den deklarerade prestandan i punkt 8.

Denna prestandadeklaration i enlighet med Construction Products Regulation, CPD 305/2011 är utfärdad på eget ansvar av tillverkaren angiven i punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av: Robert Jordman, VD

Eskilstuna 2016-11-01

